주소록 도움말
인덱스

# vCards 가져오기 및 보내기

vCard, 또는 "가상 주소 카드(virtual address card)"는 응용 프로그램 간의 표준 데이터 교환 방법입니다. 주소록은 vCard를 생성하고 읽을 수 있습니다. vCard 포맷을 인식할 수 있는 다른 응용 프로그램이 있다면, vCard를 가져오거나 보낼 수도 있습니다.

또한, 자신의 카드를 vCard 포맷으로 다른 사람에게 전송할 수 있습니다. vCard를 사용하여 자신의 정보를 자신의 주소록에 추가할 수 있습니다.

vCards를 사용하여 iPod의 주소록 목록에 주소를 추가할 수도 있습니다.

- vCard를 생성하려면, 주소록 윈도우 밖으로 주소 카드를 드래그하십시오.

- 다른 사람의 vCard를 주소록에 추가하려면, 주소록 윈도우로 드래그하십시오.

- 여러 개의 항목으로 단일 vCard를 생성하려면, 두 개 이상의 카드를 주소록 윈도우 밖으로 드래그하십시오.

- 동시에 여러 개의 vCard를 생성하려면, Option 키를 누른 채로 여러 카드를 주소록 윈도우 바깥으로 드래그하십시오.

파일 메뉴에서 명령을 사용하여 vCard로 작업할 수도 있습니다.

주소록은 또한 LDIF(Lightweight Directory Interchange Format)를 지원합니다. LDIF는 정보를 교환하는데 사용하는 ASCII 파일 포맷으로, LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) 서버 간의 정보를 동기화할 수 있습니다. 주소록의 정보를 LDIF 포맷으로 보낼 수 없습니다. 가져올 수만 있습니다. 주소록은 vCard를 가져오거나 보낼 수 있습니다.

도큐멘트의 포맷을 결정하려면, 해당 도큐멘트를 선택하고 파일 > 정보 입수를 선택하십시오. 포맷 또는 도큐멘트 종류는 상단에 나열됩니다.

다른 응용 프로그램에서 기본 3.0 포맷의 vCards를 수락하지 않는다면, 주소록 환경설정의 vCard 패널에서 2.1 포맷으로 변경한 다음 vCard를 다시 보내십시오.

## 추가 자료

vCards